**Инструкция по снятию контрольных показаний с приборов учета электрической энергии типа «СЕ 207 R7.849.2»**

1. **Съем текущих показаний**

Прибор учета электрической энергии однофазный многофункциональных «СЕ 207 R7.849.2» (далее ПУ) оснащен встроенным жидкокристаллическим дисплеем (далее ЖКИ) с подсветкой. Включение подсветки и изменение режимов индикации осуществляется путем нажатия на функциональную клавишу (синего цвета) прибора учета, расположенные ниже от ЖКИ.

1. **Управление прибором учета**



Фото 1.

Управление прибором учета осуществляется при помощи кнопки переключения (на фото 1 изображена синим цветом).

* Краткое нажатие (менее 1 с) – переключение кадров.
* Длительное нажатие (более 1 с) – переключение групп.

1. **Снятие показаний прибора учета**

Вгруппе 1 на экран выводятся следующие показания:

* Суммарные показания;
* Показания по тарифам Т1 и Т2;
* День недели и дата;
* Время.

1. Суммарные показания (показания на текущий момент времени)

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

Фото 2.


Данный режим дисплея соответствует контрольным показаниям потребленной электроэнергии на момент съема.

Красным цветом на фото 2 обозначен режим, синим обозначена единица измерения, зеленым обозначены значения. Суммарный режим соответствует сумме тарифов Т1 и Т2.

1. Показания по тарифам Т1 и Т2

Данные режимы позволяют снять контрольные показания тарифов Т1 и Т2 по отдельности.

На фото 3. ниже тарифы указаны синим цветом.

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

Фото 3.